检验于2016年9月26日在国家轿车质量监督检验中心进行。

国家轿车质量 报告编号:报告编号\_5

检 验 报 告

监督检验中心 共 4 页 第 4 页

**附录：样品情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 样车发动机号 | «样车发动机号» |
| 样车VIN号 | «VIN» |
| 车辆类型 | «P0004AES» |
| 发动机型号及生产厂 | «P0007APT»、«P0004APT» |
| 底盘型号及生产厂 | --/-- |
| 整备质量及轴荷（kg） | «P0007AVP»;前：«P0008AVP»，后：«P0005BVP» |
| 最大总质量及轴荷（kg） | «P0009AVP»;前：«P0010AVP»，后：«P0011AVP» |
| 轴距(mm) | «P0005AVA» |
| 后悬(mm) | «P0008AVA» |
| 半挂车牵引销中心轴线到半挂车车辆长度最后端的水平距离(mm) | ---- |
| 半挂车L值(mm) | ---- |
| 半挂车前回转半径(mm) | ---- |
| 轴数及布置 | «P0015ACH»、前后单轴 |
| 转向轴位置 | «P0079ACH» |
| 驱动轴位置 | «P0003ACH» |
| 轮胎型号、轮胎层级及布置 | «P0050BES»、«P0050BCH»、前后单胎 |
| 轮胎气压（MPa） | 前：«P0053BCH»/后：«P0054BCH» |
| 悬架型式 | 前: «P0024ACH»/后: «P0040ACH» |
| 样车其它特性 | ---- |
| 车辆后部导流装置，展开长度 | ---- |
| 车辆后部导流装置，收起状态长度 | ---- |
| 尾板、上下坡道装置，收起状态长度 | ---- |

**照片：**右前45度照片

----------------------以下空白-------------------